（様式第１号）

長野市福祉環境整備に関する事前相談申出書

年　　月　　日

（宛先）長野市長

住　所

申請書　氏　名　　　　　　　　　印　㊞

連絡先　　　　－　　　　　　法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

長野市福祉環境整備指導要綱第４の規定により、次のとおり事前相談します。

|  |  |
| --- | --- |
| 施設の所在地 |  |
| 施設の名称 |  |
| 工事種別 | 新築・増築・改築・移転・修繕・模様替・用途変更・その他 |
|  | 新築等又は用途変更の部分 | 左欄以外の部分 | 合計 |
| 用途（　　　　　） | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 用途（　　　　　） | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 用途（　　　　　） | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| その他の部分 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 特定施設の整備状況 | 　別記様式のとおり |
| 工事着手予定日 | 　　年　月　日　 | 工事完了予定日 | 　　年　月　日　 |
| 設計者等 | 住所 |  |
| 氏名・電話番号 | （電話番号　　　　　　） |

|  |  |
| --- | --- |
| ※整理番号 |  |

添付書類

　　(1)位置図

　　(2)配置図

　　(3)各階平面図

　(4)その他必要な図面

注）※は記入しないでください。

（別記様式）

福　祉　環　境　整　備　状　況

※（　）内数字は長野県福祉のまちづくり条例施行規則抜すい部分の項目数字

|  |
| --- |
| (1) 出入口 |
|  | 幅 | 戸の形式 | 段差の有無 |
| 直接地上へ通ずる出入口 | cm | 自動 ・ 引戸 ・ 他 | 有　・　無 |
| 駐車場へ通ずる出入口 | cm | 自動 ・ 引戸 ・ 他 | 有　・　無 |
| 各室の出入口 | cm | 自動 ・ 引戸 ・ 他 | 有　・　無 |
|  |
| (2) 廊下等 |
| 滑りにくい仕上げについての配慮 | 有　・　無 |
| 段差を設ける場合の措置 | 有　・　無 |
| 直接地上へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口から各室の出入口に至る廊下等 | 幅員 | cm |
| 車いすの転回場所の数 | 有（　　　　箇所）　　・　無 |
| 出入口等に接する部分の水平面 | 有　・　無 |
| 高低差がある場合の装置 | 傾斜路の設置　・　特殊昇降機の設置 |
| 傾斜路の構造 | 幅 | cm |
| 勾配 |  |
| 踊場の設置 | 有（　　　　　cm）　　・　　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 滑りにくい仕上げについての配慮 | 有　・　無 |
| 縁端部5cm以上の立上り等の設置 | 有　・　無 |
| 識別しやすい色等への配慮 | 有　・　無 |
| 注意喚起用床材の敷設 | 有　・　無 |
| 案内所等までの誘導用床材の敷設等 | 有　・　無 |
|  |
| (3) 階段 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 主たる階段の回り階段 | 有　・　無 |
| 滑りにくい仕上げについての配慮 | 有　・　無 |
| つまづきにくい構造への配慮 | 有　・　無 |
| 識別しやすい踏面の色等への配慮 | 有　・　無 |
| 注意喚起用床材の敷設 | 有　・　無 |
|  |
| (4) 昇降機（障害者に配慮したエレベーター） |
| エレベーターの有無 | 有（　　　　基）　・　無 |
| かごの構造 | 幅 | cm |
| 奥行 | cm |
| 車いすの転回に支障のない平面形状への配慮 | 有　・　無 |
| かごの停止予定階と現在位置を表示する装置 | 有　・　無 |
| 音声装置（到着階・戸開閉） | 有　・　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 戸の開閉状態を確認できる鏡 | 有　・　無 |
| かご及び昇降路の出入口の幅 | cm |
| 車いす使用者に配慮した制御装置 | 有　・　無 |
| 視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置 | 有　・　無 |
| 乗降ロビー | 車いす使用者に配慮した制御装置 | 有　・　無 |
| 視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置 | 有　・　無 |
| 幅及び奥行 | 幅　　　　　cm　　奥行　　　　　cm |
| 音声装置の設置（昇降方向） | 有　・　無 |
| エレベーターの設置に代わる措置の内容 |  |
|  |
| (5) 便所（障害者等の利用に配慮した便所） |
| 便所の数 | 男用　　　箇所 | 女用　　　箇所 | 兼用　　　箇所 |
| 車いす使用者用便所 | 出入口 | 幅 | cm | cm | cm |
| 戸の形式 | 引戸・外開・他 | 引戸・外開・他 | 引戸・外開・他 |
| 便房 | 出入口 | 幅 | cm | cm | cm |
| 戸の形式 | 引戸・外開・他 | 引戸・外開・他 | 引戸・外開・他 |
| 寸法内法 | 長辺 | cm | cm | cm |
| 短辺 | cm | cm | cm |
| 腰掛便座の設置 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| その他の配慮 | 　 | 　 |  |
| 便房を設置した旨の表示 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 車いす用便所以外の便所 | 腰掛便座の設置 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| その他の配慮 |  |  |  |
| 洗面器 | レバー・光感知・他 | レバー・光感知・他 | レバー・光感知・他 |
| 床置式の小便器又は壁掛式の小便器（受け口の高さが35cm以下に限る） | 有　・　無 |
|  |
| (6) 駐車場 |
| 駐車場の種類 | 自動車車庫　・　付属駐車場 |
| 一般利用者向け駐車施設 | 駐車台数 | 台 |
| 車いす使用者用駐車施設 | 駐車台数 | 台 |
| 幅 | cm |
| 車いす使用者用の表示 | 有　・　無 |
| 駐車場内の通路 | 出入口から車いす使用者用駐車施設へ至る通路 | 幅員 |  |
| 高低差がある場合の措置 | スロープ　・　特殊昇降機　・　無 |
| 傾斜路の構造 | 幅 | cm |
| 勾配 |  |
| 踊場の設置 | 有（　　　　cm）　・　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 滑りにくい仕上げへの配慮 | 有　・　無 |
| 縁端5cm以上の立上り | 有　・　無 |
| 識別しやすい色等の配慮 | 有　・　無 |
| 杖及び車いすのキャスターが落ち込まない溝ふたの設置 | 有　・　無 |
|  |
| (7) 敷地内通路 |
| 滑りにくい仕上げについての配慮 | 有　・　無 |
| 段差を設ける場合の措置 | 有　・　無 |
| 直接地上へ通ずる出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る通路 | 幅員 | cm |
| 高低差がある場合の措置 | スロープ　・　特殊昇降機　・　無 |
| 傾斜路の構造 | 幅 | cm |
| 勾配 |  |
| 踊場の設置 | 有（　　　　　cm）　　・　　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 滑りにくい仕上げへの配慮 | 有　・　無 |
| 縁端5cm以上の立上り | 有　・　無 |
| 識別しやすい色等の配慮 | 有　・　無 |
| 注意喚起用床材の敷設 | 有　・　無 |
| 杖及び車いすのキャスターが落ち込まない溝ふたの設置 | 有　・　無 |
| 直接地上へ通ずる出入口から道等へ至る通路 | 誘導用床材の敷設等 | 有　・　無 |
| 注意喚起用床材の敷設 | 有　・　無 |
|  |
| (8) 客席 |
| 固定席の席数 | 席 |
| 車いす使用者が利用できる部分 | 利用可能数 | 人 |
| １人分の寸法 | 幅　　　　cm　　奥行　　　cm |
| 客室内の通路 | 幅 | cm |
| 傾斜路の構造 | 幅 | cm |
| 勾配 |  |
| 踊場の設置 | 有（　　　　　cm）　　・　　無 |
| 手すりの設置 | 有　・　無 |
| 滑りにくい仕上げへの配慮 | 有　・　無 |
| 縁端5cm以上の立上り | 有　・　無 |
|  |
| (10) 案内表示 |
| 案内板 | 文字の大きさへの配慮 | 有　・　無 |
| 見やすい位置への配慮 | 有　・　無 |
|  |
| （11）ホテル又は旅館の客室 |
| 点灯及び音声による非常放送装置備えた客室 | 有　・　無 |